附件1：

1. 技术要求

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物资名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 参考单价（元） | 预算总额（万元） |
| 1 | 条码打印机 | 1.开放式机身设计2.打印方式：支持热转印与热敏；★3.分辨率：不低于200dpi；★4.打印速度：不低于100mm/s；5.打印宽度：不低于104mm；6.支持标签宽度26-105mm，支持标签厚度0.08-0.15mm；7.支持碳带长度：不低于110m；8.支持主要的一维、二维条码码制，支持多语言字体，支持下载TrueType字体；9.接口：USB DEVICE 2.0；10.资质文件：3C证书、ISO9001证书11.提供打印程序接口，免费和医院HIS系统实施对接，提供1年质保服务★ | 台 | 15 | 1500 | 2.25 |
| 2 | 时间标签打印机 | 1.打印方式：热感式打印、一键打印2.打印宽度：不低于40mm3.打印针数：不低于Max384点4.打印按键：①小时、天、月；1小时-99个月自主编辑时间打印；②批量打印；③蓝牙连接，小程序或APP实现自定义打印；5.待机时长：不低于1个月6.色带性能方式：无需色带 7.出纸方式：逐页出纸 | 台 | 30 | 1000 | 3 |
| 3 | 腕带打印机 | 1.开放式机身设计2.打印方式：热敏；★3.分辨率：不低于200dpi；★4.打印速度：不低于125mm/s；★5.打印宽度：不低于104mm；6.最大打印长度不低于1016mm；7.支持标签宽度26-100mm，支持标签厚度0.06-0.25mm；8.支持主要的一维、二维条码码制，内置中文和西文字体，支持下载TrueType字体；9.接口：USB DEVICE 2.0；10.资质文件：3C证书、ISO9001证书11.提供打印程序接口，免费和医院HIS系统实施对接，提供1年质保服务★ | 台 | 15 | 1200 | 1.8 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 7.05 |

1. 商务要求

（一）交货时间及地点

1.交货时间：合同签订后3个工作日内。

2.交货地点：甘肃兰州

3.交货方式：现场交货。

4.合同期限：1年。

（二）售后服务

1.乙方在合同期限内须对所投产品提供“三包”服务，提供1年质保服务，在质保期内对出现的质量问题进行免费更换或退货。

2.质保期1年。

（三）专利权和保密要求

投标供应商应保证使用方在使用该货物或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，投标供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件及涉及调试所用到的医院患者数据。

（四）履约保证金

中标供应商签订采购合同前，应向采购单位提交履约保证金1400元，合同期结束后，采购单位退回履约保证金。

（五）付款方式

中标方中标价即为合同价，合同价包含货款、利润、税金、装卸载费、运杂费、安装费、人员培训费、售后服务费及相应的不可预测风险等一切费用。本项目不付预付款，待所有货物到货验收合格、安装调试完成后一次性支付合同价的95%，剩余5%作为质量保证金，待质保期满后一次性无息退换。