**附件1**

1. 信息化耗材采购项目第1包：

项目名称：条码打印纸

项目编号:2024-JQXWGX-W4010(1)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）、条码打印纸需求明细 | | | | | | | |
| 序号 | 名称 | 规格 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 参考单价（元） | 预算  总额  （万元） |
| 1 | 条码打印纸 | 23\*23\*8000枚 | 病理科专用：进口三防热敏不干胶，超强粘性，耐磨耐酸耐碱耐高温23\*23\*8000枚 | 卷 | 200 | 80 | 1.6 |
| 2 | 条码打印纸 | 75\*80\*700枚 | 静脉配液中心专用：静配专用不干胶，超强粘性，耐磨耐酸耐碱耐高温,粘贴后可移除，不留胶痕，防酒精，75\*80\*700枚 | 卷 | 400 | 60 | 2.4 |
| 3 | 条码打印纸 | （48\*48+48\*32）\*1800枚 | 门诊专用：三防热敏不干胶，超强粘性，耐磨耐酸耐碱耐高温（48\*48+48\*32）\*1800枚 | 卷 | 1500 | 35 | 5.25 |
| 4 | 条码打印纸 | 101\*90\*800枚 | 输血科专用：三防热敏不干胶，超强粘性，耐磨耐酸耐碱耐高温101\*90\*800枚 | 卷 | 50 | 60 | 0.3 |
| 5 | 条码打印纸 | 48\*32\*1800 | 住院部专用：三防热敏不干胶，超强粘性，耐磨耐酸耐碱耐高温48\*32\*1800 | 卷 | 2000 | 35 | 7 |
| 6 | 条码打印纸 | 80\*50\*1200枚 | 中药房专用：三防热敏不干胶，超强粘性，耐磨耐酸耐碱耐高温80\*50\*1200枚 | 卷 | 200 | 50 | 1 |
| 7 | 条码打印纸 | 80\*70\*800枚 | 放射科：三防热敏不干胶，超强粘性，耐磨耐酸耐碱耐高温80\*70\*800枚 | 卷 | 500 | 50 | 2.5 |
| 8 | 条码打印纸 | 101\*20\*2000枚 | 输血科专用：三防热敏不干胶，超强粘性，耐磨耐酸耐碱耐高温101\*20\*2000枚 | 卷 | 50 | 30 | 0.15 |
| 9 | 条码打印纸 | 101\*80\*600 | 输血科专用：超强粘性，耐磨耐酸耐碱耐高温101\*80\*600枚（含碳带） | 卷 | 50 | 40 | 0.2 |
| 10 | 条码打印纸 | 50\*20\*2800 | 输血科专用：超强粘性，耐磨耐酸耐碱耐高温50\*20\*2800枚绿色纸（含碳带） | 卷 | 50 | 30 | 0.15 |
| 11 | 条码打印纸 | 101\*90\*800 | 输血科专用：超强粘性，耐磨耐酸耐碱耐高温101\*90\*800枚，切四刀（含碳带） | 卷 | 50 | 40 | 0.2 |
| 12 | 条码打印纸 | 50\*30\*1800 | 器械科专用：三防热敏不干胶，超强粘性，耐磨耐酸耐碱耐高温50\*30\*1800 | 卷 | 50 | 50 | 0.25 |
| 13 | 热敏纸 | 57\*50 | 57\*50、字迹清晰（宽57mm\*50mm纸卷直径） | 卷 | 1000 | 10 | 1 |
| 14 | 热敏纸 | 80\*80\*26 | 80\*80\*26字迹清晰（宽80mm\*80mm纸卷直径\*26管芯直径） | 卷 | 900 | 10 | 0.9 |
| 15 | 粉色热敏纸 | 80\*80\*26 | 粉色80\*80\*26字迹清晰（宽80mm\*80mm纸卷直径\*26管芯直径） | 卷 | 500 | 10 | 0.5 |
| 16 | 高温标签纸 | 65\*50\*500 | 消毒供应科专用：防水，防撕，抗刮擦，超强粘性，双层背胶，加易撕线。面纸带虚刀，高温洗消持续一小时以上，最高温度132℃时开始变色，由彩色变为黑色，以标高温已消毒。规格65\*50\*500枚（配套碳带适用现有打印机） | 卷 | 50 | 350 | 1.75 |
| 17 | 低温标签纸 | 77\*50\*500 | 消毒供应科专用：防水，防撕，抗刮擦，超强粘性，双层背胶，加易撕线。面纸带虚刀，60度洗消持续一小时以上，温度60℃时开始变色，由橘色变为黄色，以标已消毒。规格77\*50\*500枚（配套碳带适用现有打印机） | 卷 | 50 | 350 | 1.75 |
| 18 | 时间管理标签纸 | 40\*20\*300 | 自定义时间管理标签机专用：标签要求：防水、防油、防酒精，打印后1年内不褪色 标签张数：300张/卷，20卷/盒 | 卷 | 300 | 10 | 0.3 |
| 19 | 碳带 | 110\*70 | 耐磨耐酸耐碱耐高温110\*70（宽110mm\*长度70米） | 卷 | 250 | 20 | 0.5 |
| 20 | 碳带 | 70\*300 | 耐磨耐酸耐碱耐高温70\*300 ，抗刮擦、不掉色，与条码打印纸配套（宽70mm\*长度300米） | 卷 | 250 | 80 | 2 |
| 21 | 碳带 | 80\*300 | 耐磨耐酸耐碱耐高温80\*300，防刮，防水，防酒精与条码打印纸配套（宽80mm\*长度300米） | 卷 | 250 | 80 | 2 |
| 22 | 碳带 | 55\*70 | 耐磨耐酸耐碱耐高温55\*70，防刮，防水，防酒精与条码打印纸配套（宽55mm\*长度70米） | 卷 | 300 | 50 | 1.5 |
| 23 | 热敏票据打印机 | 58mm | 打印速度90mm/秒、打印密度至少384点/行、接口类型/USB，使用58mm热敏卷纸 | 台 | 2 | 500 | 0.1 |
| 24 | 单层打印纸 | 75\*60\*18 | 规格：75\*60\*18，字迹清晰（宽75mm\*60mm纸卷直径\*18管芯直径） | 卷 | 400 | 20 | 0.8 |
| 25 | 单层打印纸 | 57\*50\*18 | 规格：57\*50\*18，字迹清晰（宽57mm\*50mm纸卷直径\*18管芯直径） | 卷 | 200 | 20 | 0.4 |
| 26 | 凭条纸 | 110\*50\*27 | 规格：80\*105\*27，字迹清晰（宽80mm\*110mm纸卷直径\*26管芯直径） | 卷 | 100 | 50 | 0.5 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 35 |

（二）、货款及运杂费结算方式

1.结算方式

1.1所有资金往来，均通过银行基本账户进行。

1.2本项目按甲方需求配送货物，货款单月一次性结算。凭甲方已签章的验收单、发票、等办理结算，货款以银行转账方式直接支付到合同乙方账户。在结算过程中出具虚假发票、不完整支付凭证和不真实文件资料的供应商，将被列入黑名单，终生不得参与军队采购活动，并在军队采购网上予以公示。

1.3成交方成交价即为合同价，合同价包含货款、利润、税金、装卸载费、运杂费、安装费、人员培训费、售后服务费及相应的不可预测风险等一切费用。

1.4若后期军队审计部门、军队采购管理部门、纪律监察部门等职能部门抽查，提出价格虚高等问题，乙方需无条件配合甲方进行调查，积极提供相关审计资料，若最低审价低于合同价，乙方无条件退还虚高款项。如最终审价高于合同价，按合同价进行结算。

2.履约保证金

中标供应商签订采购合同前，应按合同金额的5%向采购单位提交履约保证金，乙方若未按时交付产品，或交付产品性能未达到指定要求时，甲方有权解除合同，没收合同履约保证金。合同履约保证金在货物验收合格，全部交付后全额无息退还。

3.交货期限及交货地点

（1）交货时间：合同签订后3个工作日内。

（2）交货地点：甘肃兰州。

（3）交货方式：现场交货，每月乙方须按照甲方所提供的耗材目录明细进行备货，须在接到甲方通知后3日内将货品送达指定地点。

（4）合同期限：1年。

4.质保期及售后服务

（1）乙方须每日24小时提供保障服务，乙方售后人员须在接到通知后2小时到达现场处理突发情况。

（2）乙方在合同期限内须对所投耗材产品提供“三包”服务，对特殊打印机提供1年质保服务，对出现质量问题的产品免费更换或退货。

1. 信息化耗材采购项目第2包：

项目名称：腕带

项目编号:2024-JQXWGX-W4010(2)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）、腕带需求明细 | | | | | | |
| 序号 | 名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 参考单价（元） | 预算  总额  （万元） |
| 1 | 定制成人 腕带 | 产品尺寸：252×35mm 腕带净长度：242mm 打印区域：80×27mm 腕带厚度：0.28mm 出标方向：尾出 适用人群：需要识别的成人患者 使用方法：识别信息打印后，将腕带取出佩戴在手腕上。 产品材质：纳米硅、方便环保、透气微孔、微粒散热小孔，柔软舒适、超强耐久，具有耐酒精、肥皂、血液等特性 扫描识别：精准扫描、任何一个角度都可实现快速扫描准确识别 产品颜色：蓝色、红色、绿色（打印区域白色） 佩戴方法：支持双扣设计，佩戴舒适不易走位，一次性使用 打印方式：热敏打印，字迹清楚，防刮擦 适用打印机：热敏和热转印打印机 扫描有效期：≥60天 质保期：5年 条码类型：支持所有的一维码和二维码 打印软件：配备打印系统软件；支持本院HIS系统、移动护士站。 抗菌抗过敏：腕带抗过敏、对皮肤无刺激 | 条 | 110000 | 1.4 | 15.4 |
| 2 | 定制儿童 腕带 | 产品尺寸：196×30mm 腕带净长度：188mm 打印区域：65×20mm 腕带厚度：0.28mm 出标方向：尾出 适用人群：需要识别的儿童患者 使用方法：识别信息打印后，将腕带取出佩戴在手腕上。 产品材质：纳米硅、方便环保、透气微孔、微粒散热小孔，柔软舒适、超强耐久，具有耐酒精、肥皂、血液等特性 扫描识别：精准扫描、任何一个角度都可实现快速扫描准确识别 产品颜色：粉红（打印区域白色） 佩戴方法：支持单扣设计，佩戴舒适不易走位，一次性使用 打印方式：热敏打印，字迹清楚，防刮擦 适用打印机：热敏和热转印打印机 扫描有效期：≥60天 质保期：5年 条码类型：支持所有的一维码和二维码 打印软件：配备打印系统软件；支持本院HIS系统、移动护士站。 抗菌抗过敏：腕带抗过敏、对皮肤无刺激 | 条 | 10000 | 1.4 | 1.4 |
| 3 | 定制腕带 标识 | 产品尺寸：10\*10mm（高危跌倒标，少数民族标，过敏标，军人标）；11\*11mm（三角标） 产品颜色：按照要求制作黄色、绿色、红色等其他颜色 数量：每张大于≥50个 使用方法：标签剥离后，粘贴在患者佩戴的腕带上做为标识使用 产品材质：无毒无害、方便环保、透气微孔、微粒散热小孔，柔软舒适、超强耐久，具有耐酒精、肥皂、血液等特性 使用要求：粘贴牢固，标识清楚，防水，不掉标 | 个 | 120000 | 0.1 | 1.2 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 18 |

（二）、货款及运杂费结算方式

1.结算方式

1.1所有资金往来，均通过银行基本账户进行。

1.2本项目按甲方需求配送货物，货款单月一次性结算。凭甲方已签章的验收单、发票、等办理结算，货款以银行转账方式直接支付到合同乙方账户。在结算过程中出具虚假发票、不完整支付凭证和不真实文件资料的供应商，将被列入黑名单，终生不得参与军队采购活动，并在军队采购网上予以公示。

1.3成交方成交价即为合同价，合同价包含货款、利润、税金、装卸载费、运杂费、安装费、人员培训费、售后服务费及相应的不可预测风险等一切费用。

1.4若后期军队审计部门、军队采购管理部门、纪律监察部门等职能部门抽查，提出价格虚高等问题，乙方需无条件配合甲方进行调查，积极提供相关审计资料，若最低审价低于合同价，乙方无条件退还虚高款项。如最终审价高于合同价，按合同价进行结算。

2.履约保证金

中标供应商签订采购合同前，应按合同金额的5%向采购单位提交履约保证金，乙方若未按时交付产品，或交付产品性能未达到指定要求时，甲方有权解除合同，没收合同履约保证金。合同履约保证金在货物验收合格，全部交付后全额无息退还。

3.交货期限及交货地点

（1）交货时间：合同签订后3个工作日内。

（2）交货地点：甘肃兰州。

（3）交货方式：现场交货，每月乙方须按照甲方所提供的耗材目录明细进行备货，须在接到甲方通知后3日内将货品送达指定地点。

（4）合同期限：1年。

4.质保期及售后服务

（1）乙方须每日24小时提供保障服务，乙方售后人员须在接到通知后2小时到达现场处理突发情况。

（2）乙方在合同期限内须对所投耗材产品提供“三包”服务，对特殊打印机提供1年质保服务，对出现质量问题的产品免费更换或退货。

1. 信息化耗材采购项目第3包：

项目名称：维修配件

项目编号:2024-JQXWGX-W4010(3)

（一）、维修配件需求明细

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 参考单价（元） | 预算  总额  （万元） |
| 1 | 键盘 | 寿命：1000万次及以上， PS/2接口及USB接口，线长1.5米 | 个 | 200 | 60 | 1.2 |
| 2 | 鼠标 | 1200DPI光学分辨率及以上、3D滚动、500万次按键及以上， PS/2接口及USB接口，线长1.5米 | 个 | 200 | 60 | 1.2 |
| 3 | 写卡器 | 412H（1.2G轨道）支持高抗、低抗 | 个 | 5 | 600 | 0.3 |
| 4 | 读卡器 | USB连接，可读大小卡、SIM卡 | 个 | 5 | 300 | 0.15 |
| 5 | 插线板 | 粗铜线芯，750°阻燃，6插位，线长3米 | 个 | 300 | 60 | 1.8 |
| 6 | 插线板 | 粗铜线芯，750°阻燃，10插位，线长3米 | 个 | 30 | 90 | 0.27 |
| 7 | 水晶头 | 超5类 | 盒 | 5 | 100 | 0.05 |
| 8 | 打印机数据线 | USB2.0以上 | 根 | 30 | 20 | 0.06 |
| 9 | VGA线 | D型接口 1.5米 | 根 | 100 | 20 | 0.2 |
| 10 | VGA线 | D型接口 5米 | 根 | 50 | 40 | 0.2 |
| 11 | VGA线 | D型接口 15米 | 根 | 9 | 100 | 0.09 |
| 12 | HDMI线 | 线长3米，HDMI2.0接口 | 根 | 30 | 50 | 0.15 |
| 13 | DP连接线 | 线长3米，DP接口 | 根 | 10 | 50 | 0.05 |
| 14 | VGA转HDMI转换线 | 3米 | 条 | 30 | 30 | 0.09 |
| 15 | DVD刻录机 | 接口类型：USB2.0以上，光驱刻录机，缓存0.75M，读写速度快，便于携带，包含包装袋 | 个 | 20 | 300 | 0.6 |
| 16 | 窗口对讲机 | 话筒灵敏度-42dB,材质全金属，支架：标配原装自感应支架，输入电压4.0-5.5VDC，操作功率2W，待机功率0.45W | 个 | 3 | 500 | 0.15 |
| 17 | 光盘 | DVD-R,4.7GB/120min, 速度1X-16X，100片/盒，带光盘袋 | 盒 | 50 | 200 | 1 |
| 18 | 弱电维修工具套装 | 1.羊角锤2.万用表3.多功能网络寻线仪4.专业级网络压线钳5.六角扳手九件套6.钢丝钳7.网络模块打线器8.软柄一字螺丝刀（6\*125mm，5\*100mm，5\*80mm）9.软柄十字螺丝刀6\*125mm（6\*125mm,5\*100mm,5\*80mm）10.测电笔11.8寸活扳手12.尖嘴钳13.斜口钳14.剥线钳15.美工刀16.绝缘胶带17.卷尺18.工具箱 | 套 | 5 | 800 | 0.4 |
| 19 | 商用台式机CPU | i5-12500,3.00GHz | 个 | 2 | 1500 | 0.3 |
| 20 | 网卡（大机箱） | 支持32位或64位、33HZ的PCI数据总线，10/100/1000M自适应，全双工、半双工自动侦测，支持BootRom插槽，单RJ45端口，提供丰富的驱动程序支持VLAN标记以太网帧和千兆超长帧，适用于标准机箱 | 个 | 4 | 300 | 0.12 |
| 21 | 网卡（小机箱） | 支持32位或64位、33HZ的PCI数据总线、10/100/1000M自适应，全双工、半双工自动侦测，支持BootRom插槽，单RJ45端口，提供丰富的驱动程序支持VLAN标记以太网帧和千兆超长帧，适用于小机箱 | 个 | 4 | 300 | 0.12 |
| 22 | 显卡（大机箱） | 显示核心：NVIDIA® GeForce GTX 1650 显存大小：4GB 显存位宽：128-bit 适用于标准机箱 | 个 | 5 | 1200 | 0.6 |
| 23 | 显卡（小机箱） | 显示核心：NVIDIA® GeForce GTX 1650 显存大小：4GB 显存位宽：128-bit 适用于小机箱 | 个 | 4 | 1200 | 0.48 |
| 24 | 主板 | 适用于主机型号联想扬天T4900v-43 | 个 | 6 | 700 | 0.42 |
| 25 | 主板 | 适用于主机型号联想扬天M6603D | 个 | 5 | 700 | 0.35 |
| 26 | 主板 | 适用于主机型号HP ProDesk498 G2 MT | 个 | 5 | 700 | 0.35 |
| 27 | 主板 | 适用于主机型号戴尔5040MT | 个 | 5 | 700 | 0.35 |
| 28 | 主板 | 适用于主机型号宏碁D630 | 个 | 5 | 700 | 0.35 |
| 29 | 主板 | 适用于主机型号联想7180 | 个 | 5 | 700 | 0.35 |
| 30 | 主板 | 适用于主机型号戴尔390T | 个 | 5 | 700 | 0.35 |
| 31 | 主板 | 适用于主机型号联想M450 | 个 | 5 | 800 | 0.4 |
| 32 | 主板 | 适用于主机型号联想M455 | 个 | 5 | 800 | 0.4 |
| 33 | 主板 | 适用于主机型号联想M428 | 个 | 5 | 800 | 0.4 |
| 34 | 电脑电源 | 适用于主机型号联想扬天M6603D | 个 | 5 | 400 | 0.2 |
| 35 | 电脑电源 | 适用于主机型号联想扬天T4900v-43 | 个 | 5 | 400 | 0.2 |
| 36 | 电脑电源 | 适用于主机型号HP ProDesk498 G2 MT | 个 | 5 | 400 | 0.2 |
| 37 | 电脑电源 | 适用于主机型号戴尔5040MT | 个 | 5 | 400 | 0.2 |
| 38 | 电脑电源 | 适用于主机型号宏碁D630 | 个 | 5 | 400 | 0.2 |
| 39 | 电脑电源 | 适用于主机型号联想7180 | 个 | 5 | 400 | 0.2 |
| 40 | 电脑电源 | 适用于主机型号戴尔390T | 个 | 5 | 400 | 0.2 |
| 41 | 电脑电源 | 适用于主机型号联想M450 | 个 | 5 | 500 | 0.25 |
| 42 | 电脑电源 | 适用于主机型号联想M455 | 个 | 5 | 500 | 0.25 |
| 43 | 电脑电源 | 适用于主机型号联想M428 | 个 | 5 | 500 | 0.25 |
| 44 | 内存条 | 容量:4G,速度DDR4 2400MHz及以上，工作电压1.2V及以上， 台式内存 | 个 | 20 | 120 | 0.24 |
| 45 | 内存条 | 容量:8G,速度DDR4 3200MHz及以上，工作电压1.2V及以上， 台式内存 | 个 | 10 | 200 | 0.2 |
| 46 | 笔记本内存条 | 容量:8G,速度DDR4 2400MHz及以上，适用于笔记本电脑 | 个 | 2 | 200 | 0.04 |
| 47 | 读卡器 | 412H（1.2轨道），支持高抗、低抗 | 个 | 10 | 200 | 0.2 |
| 48 | 条形码扫描枪 | 扫描精度大于等于5mil，扫描速度大于等于200次/秒，接口：USB，误码率小于1/500万，抗摔性能：2米高度 | 个 | 5 | 400 | 0.2 |
| 49 | 球形扫描枪 | 解码能力：一维码/线性码，接口类型：USB，抗震性：能承受1.8米高空摔落，扫描速度大于等于每秒1000次 | 个 | 5 | 1000 | 0.5 |
| 50 | 无线二维码扫描枪 | 接口类型：USB，扫描精度大于等于5mil，解码类型：一维码/二维码，传输方式：无线，能承受1.8米高空摔落 | 个 | 5 | 500 | 0.25 |
| 51 | 5口交换机 | 固定接口5个10/100/1000Base-T电口，网线类型1000Base-T;3/4/5类双绞线，支持传输距离大于100m，交换容量大于1Gbps,功耗≤3W | 个 | 50 | 100 | 0.5 |
| 52 | 8口交换机 | 网络标准IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x,端口8个10/100/1000Mbps RJ45端口，支持4K的MAC地址表深度 | 个 | 20 | 200 | 0.4 |
| 53 | 网线 | 双屏蔽双绞线六类网线,3米 | 条 | 300 | 40 | 1.2 |
| 54 | 网线 | 双屏蔽双绞线六类网线，5米 | 条 | 300 | 50 | 1.5 |
| 55 | 网线 | 超五类网线，300米/箱 | 箱 | 5 | 1000 | 0.5 |
| 56 | 硬盘 | 存储容量：1TB,接口类型SATA，缓存64M，≥转速5400转，3.5寸 | 个 | 50 | 300 | 1.5 |
| 57 | 硬盘 | 存储容量：4TB,接口类型SATA，缓存64M，≥转速5400转，3.5寸 | 个 | 10 | 600 | 0.6 |
| 58 | 硬盘 | 存储容量：8TB,接口类型SATA，缓存64M，≥转速5400转，3.5寸 | 个 | 10 | 1200 | 1.2 |
| 59 | 固态硬盘 | 接口类型：M.2 内存容量：1T | 个 | 5 | 600 | 0.3 |
| 60 | 固态硬盘 | 接口类型：sata3.0 内存容量：256GB | 个 | 5 | 300 | 0.15 |
| 61 | 固态硬盘 | 接口类型：M.2 内存容量：4T | 个 | 2 | 2000 | 0.4 |
| 62 | 服务器内存条 | 32G RDIMM DDR4 2133MHz 1.2V ECC,适配华为RH5885H V3 | 个 | 10 | 450 | 0.45 |
| 63 | 单模/多模千兆光模块 | 单模/多模双芯 | 个 | 10 | 200 | 0.2 |
| 64 | 单模/多模万兆光模块 | 单模/多模双芯 | 个 | 10 | 300 | 0.3 |
| 65 | 单模/多模光纤跳线 | 3米，LC-LC | 条 | 10 | 10 | 0.01 |
| 66 | 单模/多模光纤跳线 | 5米，LC-LC | 条 | 10 | 20 | 0.02 |
| 67 | 单模/多模光纤跳线 | 10米，LC-LC | 条 | 10 | 30 | 0.03 |
| 68 | 单模/多模光纤跳线 | 30米，LC-LC | 条 | 10 | 40 | 0.04 |
| 69 | 脚踏板 | USB接口，支持-（减号）快捷键设置 | 个 | 5 | 200 | 0.1 |
| 70 | 路由器 | 网络标准：wifi6，端口速率：千兆端口，无线速率大于等于3000Mbps | 个 | 50 | 400 | 2 |
| 71 | 视频采集卡 | OK\_MC10A-E视频采集卡 | 个 | 1 | 1000 | 0.1 |
| 72 | 高清适配采集卡 | OK\_VGA41A-4E | 个 | 1 | 7500 | 0.75 |
| 73 | 硅脂 | 导热系数大于等于13.8W/m.k | 支 | 5 | 60 | 0.03 |
| 74 | 扎带 | 自锁式尼龙扎带，不易老化，带有止退功能 | 包 | 30 | 10 | 0.03 |
| 75 | 身份证阅读器 | 信息读取：可读取公安部二代居民身份证信息，USB连接，读卡时间：1秒 | 个 | 1 | 1500 | 0.15 |
| 76 | USB扩展坞 | 接口类型：USB3.0，一拖四 | 个 | 10 | 60 | 0.06 |
| 77 | CPU风扇 | 适用于标准机箱 | 个 | 10 | 80 | 0.08 |
| 78 | 转接头 | VGA转DVI | 个 | 20 | 20 | 0.04 |
| 79 | 转接头 | VGA转DP | 个 | 20 | 20 | 0.04 |
| 80 | 转接头 | VGA转DMS-59 | 个 | 20 | 20 | 0.04 |
| 81 | 摄像头 | USB连接，即插即用 | 个 | 10 | 200 | 0.2 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 30 |

（二）、货款及运杂费结算方式

1.结算方式

1.1所有资金往来，均通过银行基本账户进行。

1.2本项目按甲方需求配送货物，货款单月一次性结算。凭甲方已签章的验收单、发票、等办理结算，货款以银行转账方式直接支付到合同乙方账户。在结算过程中出具虚假发票、不完整支付凭证和不真实文件资料的供应商，将被列入黑名单，终生不得参与军队采购活动，并在军队采购网上予以公示。

1.3成交方成交价即为合同价，合同价包含货款、利润、税金、装卸载费、运杂费、安装费、人员培训费、售后服务费及相应的不可预测风险等一切费用。

1.4若后期军队审计部门、军队采购管理部门、纪律监察部门等职能部门抽查，提出价格虚高等问题，乙方需无条件配合甲方进行调查，积极提供相关审计资料，若最低审价低于合同价，乙方无条件退还虚高款项。如最终审价高于合同价，按合同价进行结算。

2.履约保证金

中标供应商签订采购合同前，应按合同金额的5%向采购单位提交履约保证金，乙方若未按时交付产品，或交付产品性能未达到指定要求时，甲方有权解除合同，没收合同履约保证金。合同履约保证金在货物验收合格，全部交付后全额无息退还。

3.交货期限及交货地点

（1）交货时间：合同签订后3个工作日内。

（2）交货地点：甘肃兰州。

（3）交货方式：现场交货，每月乙方须按照甲方所提供的耗材目录明细进行备货，须在接到甲方通知后3日内将货品送达指定地点。

（4）合同期限：1年。

4.质保期及售后服务

（1）乙方须每日24小时提供保障服务，乙方售后人员须在接到通知后2小时到达现场处理突发情况。

（2）乙方在合同期限内须对所投耗材产品提供“三包”服务，对特殊打印机提供1年质保服务，对出现质量问题的产品免费更换或退货。